Załącznik nr 1 SIWZ

Zakres prac obejmuje:

* **Wykonanie nawierzchni utwardzonych w rejonie dekantera E1.1002D**

w Zakładzie Produkcyjnym Soda Mątwy w Inowrocławiuprzy inwestycji pn. „Intensyfikacja produkcji sody kalcynowanej o 200 tys. ton/rok” oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i Kierownictwem poszczególnych instalacji Zakładu.

1. **TERMINY REALIZACJI ZADANIA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Termin wykonania |
| **Nawierzchnie utwardzone w rejonie dekantera E1.1002D** |
|  |  |
| **TERMIN ZAKOŃCZENIA** | **31.03.2015** |

1. **ZAKRES PRAC:**

**Nawierzchnie utwardzone w rejonie dekantera E1.1002D**

1. Zakres prac obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie:
	1. Rozbiórkę i odbudowę istniejących nawierzchni drogowych, kolidujących z budową fundamentów pod estakadę ES-1 i separator E1.1001b
	2. Rozbiórkę części drogi asfaltowej kolidującej z budową dekantera E1.1002d
	3. Budowę placu betonowego i betonowej tacy w strefie dekanterów
	4. Budowę asfaltowej drogi dojazdowej do placu przy dekanterach
	5. Budowę koryta odwodnienia liniowego
	6. Budowę murków oporowych wzdłuż projektowanego placu

**PRACE OGÓLNE**

* 1. Organizacja zaplecza technicznego wraz z doprowadzeniem mediów.
	2. Demontaż zaplecza technicznego wraz ze sprzątaniem końcowym placu budowy i zaplecza technicznego.
	3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP terenu na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe i budowlano-montażowe, zabezpieczenie obiektów nie przeznaczonych do usunięcia przed zniszczeniem.
	4. Wykonawca uwzględnił w cenie bieżący wywóz i utylizację odpadów budowlanych (gruz, ziemia, deskowania, stal) i socjalnych poza teren Zakładu.
	5. Usunięcie ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac.
	6. Wykonawca uwzględnił w cenie Kierownika Robót.
	7. W przypadku pracy zmianowej – na każdej zmianie musi być osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za kierowanie robotami.
	8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 4 egz. – wersja papierowa i w 2 egz. – wersja elektroniczna) obejmującej:
* Dokumenty wagowe zdemontowanej konstrukcji stalowej
* karty utylizacji odpadów z rozbiórek
* Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z inwentaryzacją geodezyjną
* Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów, urządzeń między innymi: deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, DTR, świadectwa jakości, itp.
* Próby, badania, protokoły techniczne odbiorów
1. Wykonawca w ramach umowy dostarczy wszelkie niezbędne materiały oraz sprzęt pomocniczy do wykonania powierzonego zakresu prac.
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami istniejącymi na budowie przed przystąpieniem do wykonania prac.
3. **Przedstawiona przez oferenta cena będzie ceną ryczałtową obejmującą cały zakres prac.**

1. **Dokumentacja projektowa:**

**Biuro projektowe PROCHEM S.A.**

**ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa**

Osoba do kontaktu ze strony biura projektowego:

**Cezary Gąsiorowski – kierownik projektu – tel.: 691 745 219**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Tytuł projektu | Nr dokumentacji |
| 1 | **Projekt wykonawczy – DROGI – Nawierzchnie utwardzone w rejonie dekantera E1.1002D** | **E1E1\_1002DD06001REW0** |