Architektura / Konstrukcja:

1)         Prosimy o precyzyjne określenie zakresu i wymogów dla prac renowacyjnych (naprawy fragmentów posadzek i ścian, malowanie ścian i konstrukcji), szczególnie w zakresie renowacji konstrukcji stalowej:  Jaki zakres robót ma obejmować renowacja konstrukcji stalowej (cała istniejąca w mniejszym lub większym stopniu ma uszkodzoną powłokę antykorozyjną, miejsca połączeń istniejącej konstrukcji z nowo wbudowywaną, korozja konstrukcji ryglowej ścian i dachu na powierzchniach odsłoniętych i przylegającej obudowy).

Zgodnie z zakresem określonym w projekcie architektury.

2)         Prosimy o potwierdzenie, że niżej wymienione roboty, nie są objęte przedmiotem postępowania przetargowego:

- Budowa fundamentów pod zewnętrzne zbiorniki sprężonego powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie sprężarkowni przy ścianie w osi G, w przęśle 1-2

- Wykonanie fundamentu pod zewnętrzny zbiornik szlamu przy ścianie w osi 7 w polu F – E3

- Wykonanie fundamentu pod pompy szlamu w polu 6-7 ; E – F

Wymienione roboty nie są przedmiotem postepowania.

Instalacje / Technologia:

3)         Zważywszy na fakt, że:

Wykazy materiałowe zawarte w przekazanej plikiem dokumentacji E2E1\_12M06201REW0 nie zawierają Wykazu Aparatów i Urządzeń z pozycjami 1.1 do 1.11. W/w urządzenia, aparatura pozycje 1.1 do 1.11 ujęte są w dokumentacji przekazanej plikiem E2E1\_12T06101REW0 w dokumencie p.n. WYKAZ APARATÓW I URZĄDZEŃ PTM E2, UTYLIZACJA-E1.12-FILTRACJA II, E.1.13-MAGAZYN KREDY NAWOZOWEJ nr dok. E2E1\_12T06102REW0. Wykaz ten zawiera 27 pozycji aparatury i urządzeń ponumerowanych oraz jedną bez numeru (Stacja przesypowa E1.1102.1 d,e – szt. 2).

Pozycje urządzeń i aparatury z Zestawienia dokumentacji do wyceny kolejno odpowiadają następującym pozycjom z Wykazu E2E1\_12T06102REW0:

Poz. 1.1 - montaż pompy szlamów E1.1003d3 - poz.  1  Wykazu

Poz. 1.2 - montaż pras filtracyjnych E1.1101d,e - poz.  3  Wykazu

Poz. 1.3 - montaż zbiorników buforowych E1.1102d,e - poz.  2  Wykazu

Poz. 1.4 - montaż przenośniki taśmowe E1.1102d,e - poz.  6  Wykazu

Poz. 1.5 - montaż pompy szlamów E1.1111d,e - poz.  8  Wykazu

Poz. 1.6 - montaż sprężarki E1.1130a,b - poz.  10 Wykazu

Poz.1.7 - montaż pompy wody E1.1131 - poz.  11 Wykazu

Poz. 1.8 - montaż zbiorników spr. Pow. E1.1140a,b - poz.  12 Wykazu

Poz. 1.9 - montaż sprężarkiE1.1250 - poz.  20 Wykazu

Poz. 1.10 - montaż zbiornika wody E1.1251 - poz.  21 Wykazu

Poz. 1.11 - montaż separatora szlamu E1.1115d - poz.  9 Wykazu;

Prosimy o przekazanie jednoznacznego zestawienia urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego i montowanych przez Wykonawcę.

Prosimy również o zestawienie urządzeń dostarczanych i montowanych przez Wykonawcę.

Urządzenia dostarczane przez Zamawiającego i montowane przez Wykonawcę to poz. od 1.1 do 1.11. Wykonawca nie dostarcza urządzeń.

4)         Czy poprzez montaż urządzeń należy rozumieć jedynie ich ustawienie, osadzenie i zakotwienie w docelowej lokalizacji? Jeżeli nie, prosimy o precyzyjne opisanie zakresu montażu.

Do uruchomienia włącznie wraz z rozruchem.

5)         Czy urządzenia do montażu będą dostarczane przez dostawców bezpośrednio na montaż, czy są składowane na magazynie? Jeżeli tak, to w jakiej odległości od miejsca montażu?

W zależności od wolnego miejsca do składowania przy obiekcie. Magazyn Zamawiającego znajduje się w odległości ok 1km od miejsca montażu.

6)         Czy urządzenia przewidziane do montażu dostarczane będą jako kompletne, czy będą w elementach do złożenia (np. prasa filtracyjna, przenośnik taśmowy); jeżeli w podzespołach - prosimy o schematy montażowe. W szczególności, w zakresie montażu pras filtracyjnych, z uwagi na ciężar urządzenia (ca 41ton) - prosimy o przekazanie wytycznych Producenta dotyczących ciężarów poszczególnych części prasy, sposobu zabezpieczenia podczas załadunku, transportu na miejsce montażu i ustawieniu na fundamencie.

Wszystkie urządzenia za wyjątkiem przenośników taśmowych będą dostarczane w całości.

Lokalizacje i montaż określa załączona dokumentacja mechaniczna i technologiczna,

7)         Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie dostarczonej suwnicy do montażu części urządzeń i konstrukcji?

Suwnica oddziałowa Q=8t może być używana do montażu po badaniach UDT.

8)         W czyim zakresie jest rozruch urządzeń i instalacji technologicznych?

W ofercie należy uwzględnić udział w rozruchu urządzeń i instalacji technologicznych, który będzie sprawdzeniem działania i ocena wykonanych prac.